UFS(Universal Flash Storage): 2011년 공개된 플래시 메모리 규격으로, 디지털 카메라, 스마트폰, 태블릿 등 임베디드 시스템을 위한 플래시 스토리지 규격. 전력 소모가 적고 빠르지만 NVMe보다는 느려서 SSD 등에 쓰이지는 않음.

인포테인먼트(infotainment): 정보(information)과 오락(entertainment)의 합성어, 정보를 즐겁게 전달하는 TV매체에서부터 차량 내에서 운전자가 정보에 쉽게 접근하는 시스템을 의미

ROS(Robot OS): 로봇 응용 프로그램을 실행하기 위한 운영 체제. 하드웨어 추상화 / 제어기능 / 프로세스 관리를 제공.

코봇: 협동 로봇. 사람과 협력하여 작업을 수행하는 로봇으로, 로봇 팔처럼 반복적이고 복잡한 조립 작업에 효과적임. 제조업, 물류 등에서 사용됨.

ECU(Electronic Control Unit): 전자 제어 장치. 다양한 기능을 제어하는 데 사용됨. 자동차의 경우 엔진/에어백/ABS 등의 시스템을 관리하며, 성능과 안정성을 높임